/************************************************************************************************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

内部集成I2C串行总线控制器做从机模式，SDA->P2.4, SCL->P2.5;
IO口模拟I2C做主机模式，SDA->P0.0, SCL->P0.1;
通过外部飞线连接 P0.0->P2.4, P0.1->P2.5，实现I2C自发自收功能。

用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
计数器每秒钟加1, 计数范围为0~9999.

显示效果为: 上电后主机每秒钟发送一次计数数据，并在左边4个数码管上显示发送内容；从机接收到数据后在右边4个数码管显示。

下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/