/************************************************************************************************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试.

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。

显示效果为: 左边为INT0(SW17)中断计数, 右边为INT1(SW18)中断计数, 计数范围为0~255.

由于按键是机械按键, 按下有抖动, 而本例程没有去抖动处理, 所以按一次有多个计数也是正常的.

INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键，供需要时参考使用.

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/