/************************************************************************************************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

0~7通道对应P1.0~P1.7, 8~14通道对应P0.0~P0.6, 15通道为内部1.19V基准电压做输入的ADC值.

初始化时先把要ADC转换的引脚设置为高阻输入.

设置数据批量传输(DMA)功能，所有通道一次循环采集的数据自动存放到DMA定义的xdata空间.

通过串口1(P3.0 P3.1)将DMA定义的xdata空间所收到的数据发送给上位机，波特率115200,N,8,1

下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/