/************************************************************************************************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱9.6进行编写测试。

9.6之前实验箱版本，12864模块接口，P4.2与P4.4接口需要进行调换才能使用硬件LCM接口通信.

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

LCM接口驱动液晶屏程序

8bit M6800模式, P6口接D0~D7

sbit LCD_RS = P4^5;      //数据/命令切换
sbit LCD_RW = P4^2;      //读写控制
sbit LCD_E = P4^4;       //使能
sbit LCD_RESET = P3^4;   //复位 

LCM指令通过中断方式等待发送完成

DMA设置长度16字节，通过中断方式判断传输完成

设置时钟 1.2MHz (128*64屏, ST7920驱动, 速度太快显示会不正常).
(通过USB下载不能自定义时钟，需要使用串口方式下载)

************************************************************************************************/