;/************************************************************************************************

;本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

;使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

;edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

;比较器的正极可以是 P3.7、P5.0、P5.1 端口或者 ADC 的模拟输入通道，

;而负极可以是 P3.6 端口或者是内部 BandGap 经过 OP 后的 REFV 电压（1.19V内部固定比较电压）。

;通过中断或者查询方式读取比较器比较结果，CMP+的电平低于CMP-的电平P47口输出低电平(LED10亮)，反之输出高电平(LED10灭)。

;下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

;************************************************************************************************/