/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

用串口打印INT中断计数结果（INT0与数码管控制接口复用，不能用数码管显示）。

串口(P30,P31)默认设置：115200,N,8,1，使用文本模式打印.

由于按键是机械按键, 按下有抖动, 而本例程没有去抖动处理, 所以按一次有多个计数也是正常的.

INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键，供需要时参考使用.

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/