;/************************************************************************************************

;本例程基于AI8051U主控芯片的实验箱进行编写测试。

;使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

;edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

;读写芯片内部集成的RTC模块，默认使用外部32K晶振作为RTC时钟源.

;用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。

;使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.

;8位数码管显示时间(小时-分钟-秒).

;行列扫描按键键码为25~32.

;按键只支持单键按下, 不支持多键同时按下, 那样将会有不可预知的结果.

;键按下超过1秒后,将以10键/秒的速度提供重键输出. 用户只需要检测KeyCode是否非0来判断键是否按下.

;调整时间键:
;键码25: 小时+.
;键码26: 小时-.
;键码27: 分钟+.
;键码28: 分钟-.

;下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

;************************************************************************************************/