;/************************************************************************************************

; 本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

; 使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

; edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

; 显示效果为: 上电后跑马灯显示2秒, 然后进入睡眠模式.

; 按板上的INT0、INT1按键唤醒, 继续显示2秒后再进入睡眠模式.

; 如果按键一直按着(INT0/INT1为低电平), 则MCU不睡眠, 直到INT0/INT1为高电平为止.

; INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键，供需要时参考使用.

; 下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

;************************************************************************************************/