/*************	功能说明	**************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

程序演示芯片PCA输出呼吸灯效果PWM信号.

PCA0从P4.2口输出8位PWM信号，可通过实验箱LED11查看效果.

PCA1从P4.3口输出10位PWM信号，可通过实验箱LED10查看效果.

下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).

******************************************/
