/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

基于HID协议的USB键盘范例

将代码下载到试验箱后即可实现USB键盘的基本功能
跑马灯中的LED10为NumLock灯、LED11为CapsLock灯
矩阵按键中的KEY0~KEY7分别为键盘中的1~8

下载时, 设置IRC工作频率为 24MHz.

************************************************************************************************/