;/************************************************************************************************

; 本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

; 使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

; edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

; 本程序演示5个定时器的使用, 本例程均使用16位自动重装.

; 下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

; 定时器0做16位自动重装, 中断频率为1000HZ，中断函数从P0.7取反输出500HZ方波信号.

; 定时器1做16位自动重装, 中断频率为2000HZ，中断函数从P0.6取反输出1000HZ方波信号.

; 定时器2做16位自动重装, 中断频率为3000HZ，中断函数从P0.5取反输出1500HZ方波信号.

; 定时器3做16位自动重装, 中断频率为4000HZ，中断函数从P0.4取反输出2000HZ方波信号.

; 定时器4做16位自动重装, 中断频率为5000HZ，中断函数从P0.3取反输出2500HZ方波信号.

;************************************************************************************************/