;/************************************************************************************************

;本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

;使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

;edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

;通过串口1(P3.0 P3.1)对STC内部自带的EEPROM(FLASH)进行读写测试。

;对FLASH做扇区擦除、写入、读出的操作，命令指定地址。

;默认波特率:  115200,8,N,1. 
;默认主时钟:  22.1184MHz.

;串口命令设置: (命令字母不区分大小写)
;   W 0x000040 1234567890  --> 对0x000040地址写入字符1234567890.
;   R 0x000040 10          --> 对0x000040地址读出10个字节数据. 

;注意：下载时，下载界面"硬件选项"中设置用户EEPROM大小，EEPROM大小包括用户系统区
;例如需要用户系统区4K、EEPROM区8K，那么用户EEPROM大小需要设置12K。

;并确保串口命令中的地址在EEPROM设置的大小范围之内。

;************************************************************************************************/