/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

设置2个存储器空间，一个发送一个接收，分别初始化2个存储器空间内容。

设置M2M DMA，上电后自动将发送存储里的内容写入到接收存储器空间.

根据不同的读取顺序、写入顺序，接收到不同的数据结果.

通过串口1(P3.0 P3.1)打印接收存储器数据(上电打印一次).

下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/