/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

设置2个存储器空间，一个发送一个接收，分别初始化2个存储器空间内容。

设置M2M DMA，上电后自动将发送存储里的内容写入到接收存储器空间.

根据不同的读取顺序、写入顺序，接收到不同的数据结果.

通过串口1(P3.0 P3.1)打印接收存储器数据(上电打印一次).

下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/