/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

比较器的正极可以是 P4.6、P5.0、P5.1 端口或者 ADC 的模拟输入通道，

而负极可以是 P4.4 端口或者是内部 BandGap 经过 OP 后的 REFV 电压（1.19V内部固定比较电压）。

通过中断或者查询方式读取比较器比较结果，CMP+的电平低于CMP-的电平P43口输出低电平(LED10亮)，反之输出高电平(LED10灭)。

下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/