/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

本程序演示5个定时器的使用, 本例程均使用16位自动重装.

定时器0做16位自动重装, 中断频率为1000HZ，中断函数从P0.7取反输出500HZ方波信号.

定时器1做16位自动重装, 中断频率为2000HZ，中断函数从P0.6取反输出1000HZ方波信号.

定时器2做16位自动重装, 中断频率为3000HZ，中断函数从P0.5取反输出1500HZ方波信号.

定时器3做16位自动重装, 中断频率为4000HZ，中断函数从P0.4取反输出2000HZ方波信号.

定时器4做16位自动重装, 中断频率为5000HZ，中断函数从P0.3取反输出2500HZ方波信号.

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/