/*************	功能说明	**************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

程序演示芯片PCA输出呼吸灯效果PWM信号.

PCA0从P4.2口输出8位PWM信号，可通过实验箱LED11查看效果.

PCA1从P4.3口输出10位PWM信号，可通过实验箱LED10查看效果.

下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).

******************************************/
