/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

显示效果为: 上电后跑马灯显示2秒, 然后进入睡眠模式.

按板上的INT0、INT1按键唤醒, 继续显示2秒后再进入睡眠模式.

如果按键一直按着(INT0/INT1为低电平), 则MCU不睡眠, 直到INT0/INT1为高电平为止.

INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键，供需要时参考使用.

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/