/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

通过串口1(P3.0 P3.1)对STC内部自带的EEPROM(FLASH)进行读写测试。

对FLASH做扇区擦除、写入、读出的操作，命令指定地址。

默认波特率:  115200,8,N,1. 
默认主时钟:  22.1184MHz.

串口命令设置: (命令字母不区分大小写)
    W 0x000040 1234567890  --> 对0x000040地址写入字符1234567890.
    R 0x000040 10          --> 对0x000040地址读出10个字节数据. 

注意：下载时，下载界面"硬件选项"中设置用户EEPROM大小，EEPROM大小包括用户系统区
例如需要用户系统区4K、EEPROM区8K，那么用户EEPROM大小需要设置12K。

并确保串口命令中的地址在EEPROM设置的大小范围之内。

************************************************************************************************/