/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

上位机软通过USB向MCU发送读取AD值命令, MCU收到命令后将获取的AD值通过USB发送给上位机.

命令格式： AA 55 CMD ADH ADL GAPH GAPL CS
AA 55：起始码；
CMD：  01,上位机向设备获取数据；02，设备向上位机发送数据；
ADH：  测量AD值高8位；
ADL：  测量AD值低8位；
GAPH： 内部参考电压AD值高8位；
GAPL： 内部参考电压AD值低8位；
CS：   校验码(以上数据的累加值)。

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/