/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

通过硬件I2C接口读取AT24C02前8个字节数据，通过串口打印读取结果.

将读取的数据加1后写回AT24C02前8个字节.

重新读取AT24C02前8个字节数据，通过串口打印读取结果.

MCU上电后执行1次以上动作，可重复断电/上电测试AT24C02前8个字节的数据内容.

串口配置UART1(P3.0,P3.1): 115200,N,8,1.

MCU上电后执行1次以上动作，可重复断电/上电测试AT24C02前8个字节的数据内容.

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/