/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

USART类型Lin从机总线收发测试用例，默认通信脚：P4.2 P4.3.

收到一个非本机应答的完整帧后通过串口1输出, 并保存到数据缓存.

收到一个本机应答的帧头后(例如：ID=0x12), 发送据进行应答.

3秒内没收到新的数据，MCU进入休眠状态，通过LIN总线唤醒.

默认传输速率：9600波特率, 用户可自行修改.

下载时, 默认时钟 24MHz (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/