/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

程序使用P0口来演示跑马灯，输出低驱动。

使用USB线连接电脑跟MCU。
通过加载“stc_usb_hid_8h_data.LIB”库函数，实现使用AIapp-ISP软件烧录时发送命令"@STCISP#"，MCU收到命令后执行软复位操作，进入USB下载模式并自动下载。
（软件复位进入ISP会重新置位RSTFLAG，系统ISP程序不用判断P3.2电平，如果P3.0/P3.1同时为低电平的话就会进入USB下载模式）

下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/