/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

定时器0做16位自动重装, 中断频率为1000HZ，作为数码管扫描显示.

定时器1做16位自动重装, 中断频率为10000HZ，作为脉冲信号宽度检测.

用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。

P33(INT1)口产生低电平(用户可自定义修改端口跟检测电平)时进行计时，电平变化后停止计时。

数码管显示脉冲信号宽度，单位0.1ms，测量范围0.1ms~6553.5ms.

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/