/*************  功能说明    **************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

QSPI DMA + LCM DMA驱动液晶屏程序

按住P3.3后上电，芯片进入FLASH下载模式，使用6.94P版的ISP下载软件中的“串行Flash编程器”

工具将多幅图片下载到实验箱的Flash中，然后重新上电（P3.3不要按），即可进入动画显示模式

显示时QSPI 读取Flash图片数据，通过P2P DMA直接发送数据到LCM显示图片。

QSPI读取Flash与LCM显示DMA的数据长度设置51200字节。

8bit I8080模式, P2口接数据线

LCD_RS = P4^5;         //数据/命令切换
LCD_WR = P3^6;         //写控制
LCD_RD = P3^7;         //读控制
LCD_CS = P0^5;//P5^3;  //片选
LCD_RESET = P4^7;      //复位

QSPI Flash 接口：
sbit    QSPI_CS          =   P4^0;

sbit    QSPI_SDI_IO0     =   P4^1;

sbit    QSPI_SDO_IO1     =   P4^2;

sbit    QSPI_SCK         =   P4^3;

sbit    QSPI_WP_IO2      =   P5^2;

sbit    QSPI_HLD_IO3     =   P5^3;

下载时, 选择时钟 40MHz (频率定义参数在system.h修改).

Ver6.94P新版软件说明：

  1. 增加串行Flash编程工具
     选择 USB-HID/CDC串口助手，点击 发送文件窗口，
     右下角增加Flash编程功能按钮
     支持多文件同时发送, 支持自动生成文件分配表数据
     和电脑串口助手通信的MCU要有对Flash编程的对应程序
     有配套的范例程序可供参考，
     用户可根据对应的Flash修改相应程序
  2. 图片取模工具支持对gif文件格式的支持
     工具菜单 中的 图片取模工具 增加支持转换gif文件
     支持自动转换多帧图片的所有数据，
     方便做视频级的动画显示

******************************************/
