/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

HID(Human Interface Device)协议范例

示例代码名称的字符1-4为相应USB设备的VID,字符6-9为相应USB设备的PID

将代码下载到试验箱后，可使用最新的STC-ISP下载软件中的HID助手检测测试

下载时, 设置IRC工作频率为 24MHz.

************************************************************************************************/