/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

通过添加MDU32库文件实现AI8051U硬件乘除法，替换标准算法库算法

串口1(115200,N,8,1)打印计算结果

可通过屏蔽"AI8051U_8_MDU32.LIB"文件，用示波器测量IO口低电平时间，来对比AI8051U硬件乘除法单元与标准算法库的计算效率

测量计算时间时可将串口打印指令屏蔽，方便查看每条公式的计算时间

下载时, 默认时钟 24MHz (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/