/************************************************************************************************

本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C51编译器，为了达到比较高的效率，一般建议选择"Small"模式。

当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer [256];）。

基于HID协议的USB鼠标范例

将代码下载到试验箱后即可实现USB鼠标的基本功能
矩阵按键中的KEY0为鼠标左键，KEY1为鼠标中键，KEY2为鼠标右键
矩阵按键中的KEY4为左移，KEY5为右移，KEY6为上移，KEY7为下移

下载时, 设置IRC工作频率为 24MHz.

************************************************************************************************/