/************************************************************************************************

本例程基于STC USB转双串口核心功能实验板进行编写测试。

按一次P3.2(INT0)按键，P1.1口翻转一次，对应的LED灯状态改变一次。

按一次P3.3(INT1)按键，P1.0口翻转一次，对应的LED灯状态改变一次。

由于按键是机械按键, 按下有抖动, 而本例程没有去抖动处理, 所以按一次有多多次翻转也是正常的.

INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键，供需要时参考使用.

此外程序演示两种复位进入USB下载模式的方法：
1. 通过每1毫秒执行一次“KeyResetScan”函数，实现长按P3.2口按键触发MCU复位，进入USB下载模式。
   (如果不希望复位进入USB下载模式的话，可在复位代码里将 IAP_CONTR 的bit6清0，选择复位进用户程序区)
2. 通过加载“stc_usb_hid_8h.lib”库函数，实现使用STC-ISP软件发送指令触发MCU复位，进入USB下载模式并自动下载。
3. 如果data空间不够，可将Memory Model设为Large模式，然后使用“stc_usb_hid_8h_xdata.lib”库函数。

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/