/************************************************************************************************

本例程基于STC USB转双串口核心功能实验板进行编写测试。

使用USB线连接核心板USB接口与电脑;

MCU通过USB CDC(Communication Device Class)协议识别为串口设备;

使用串口助手打开CDC虚拟串口，然后向MCU发送数据，MCU返回接收到的数据到串口助手;

数据长度限制在64字节以内。

此外程序演示两种复位进入USB下载模式的方法：
1. 通过每1毫秒执行一次“KeyResetScan”函数，实现长按P3.2口按键触发MCU复位，进入USB下载模式。
   (如果不希望复位进入USB下载模式的话，可在复位代码里将 IAP_CONTR 的bit6清0，选择复位进用户程序区)
2. 通过加载“stc_usb_cdc_8h.lib”库函数，实现使用STC-ISP软件发送指令触发MCU复位，进入USB下载模式并自动下载。
3. 如果data空间不够，可将Memory Model设为Large模式，然后使用“stc_usb_cdc_8h_xdata.lib”库函数。
   (注意：使用CDC接口触发MCU复位并自动下载功能，需要勾选端口设置：下次使用STC-HID接口进行ISP下载)

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率)。

************************************************************************************************/