/************************************************************************************************

本例程基于STC USB转双串口核心功能实验板进行编写测试。

短接串口1的发送脚P3.7(S-RXD)到串口2的接收脚P1.0(S-TXD2)口进行测试.

按一次实验板上Download(P3.2)按键，串口1发送数据"0x01"给串口2.
按一次实验板上K1(P3.3)按键，串口1发送数据"0x02"给串口2.

串口2接收到数据"0x01"翻转LED4(P36)指示灯.
串口2接收到数据"0x02"翻转LED3(P11)指示灯.

CDC串口打印串口1发送的数据，串口2接收的数据.

此外程序演示两种复位进入USB下载模式的方法：
1. 通过每1毫秒执行一次“KeyResetScan”函数，实现长按P3.2口按键触发MCU复位，进入USB下载模式。
   (如果不希望复位进入USB下载模式的话，可在复位代码里将 IAP_CONTR 的bit6清0，选择复位进用户程序区)
2. 通过加载“stc_usb_cdc_8h.lib”库函数，实现使用STC-ISP软件发送指令触发MCU复位，进入USB下载模式并自动下载。
3. 如果data空间不够，可将Memory Model设为Large模式，然后使用“stc_usb_cdc_8h_xdata.lib”库函数。

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/