更新记录

2024.09.20
1.  USB转串口例程提高串口中断优先级，防止数据丢失。

2024.06.18
1.  增加例程“A2, USB-CDC转双串口开源例程 - 根据串口波特率自动调整主频 支持DTR、RTS信号输出”；
2.  增加例程“A3, USB CDC转双串口开源例程 - 做自动停电上电烧录器 支持DTR、RTS信号输出”。

2023.11.01
1.  更新USB相关例程的USB库文件；
2.  增加例程“11-HID(Human Interface Device)协议范例”；
3.  增加例程“12-CDC(Communication Device Class)协议范例 - USB-CDC转单串口”；
4.  增加例程“13-基于HID协议的USB键盘范例”；
5.  增加例程“14-基于HID协议的USB鼠标范例”；
6.  增加例程“15-基于HID协议的USB手柄范例”；
7.  增加例程“16-STC_USB_鼠标键盘复合例程”；
8.  增加例程“17-USB-CDC虚拟串口转串口+USB-HID键盘的复合设备”。

2023.01.16
1.  A0例程添加按P3.2口按键手动断开S-VCC供电，松开按键恢复S-VCC供电，这样烧录A0时也可通过按P3.2按键手动给目标断电做串口烧录器使用；
2.  修改部分例程名称。

2022.12.14
1.  修改例程2、3排序；
2.  增加例程“10-科学计算器使用CDC虚拟液晶屏显示”。

2022.12.13
1.  修改例程排序；
2.  增加例程“02-定时器Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4”；
3.  增加例程“03-外部中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4”；
4.  增加例程“04-串口1与串口2通信测试程序”；
5.  增加例程“05-16路ADC轮询-每路16次ADC转换取中间8次求平均值-CDC串口返回结果”；
6.  更新原理图“STC-USB-TO-2UART-TINY-SCH-20221212.pdf”。

2022.12.06
1.  A0例程初始化添加电源电压检测功能，供电电压不是3.3V或者5V左右则指示灯闪烁报错，不执行正常功能；
2.  A1例程添加按P3.2口按键手动断开S-VCC供电，松开按键恢复S-VCC供电；
3.  A0，A1例程修复串口数据超过256字节会丢数据问题；
4.  增加文件“USB转双串口使用说明-STC8H-V1.0.pdf”。

2022.11.23
1.  初版发布；
