480x320示波器波形水平400点，垂直250点，网格每5个点显示一点，每25点一排点。
0~250(0x00~0xfa)为数据。
251(0xfb)为帧数据头，后面是400个字节的Y轴数据。
252(0xfc)为点数据头，之后是点X、Y的数据。
253(0xfd)为转义符，如果收到这个字符，则之后的一个字节要加上0x80。
254(0xfe)为命令头，表示后面是命令。
255(0xff)为数据结束标志。

单片机上传数据协议：
上传一帧数据：FB DAT0 DAT1 ..... DAT399 FF
    FB：帧数据
    DAT0 ... DAT399：400个Y轴数据（数值为0~250），字节序号0~399就是X轴。
    FF：帧数据结束

上传一个点数据：FC DAT0 DAT1 DAT2 FF
    FC：点数据
    DAT0 DAT1：X轴位置（0~399），DAT0为位置高字节，DAT1为位置低字节。
    DAT2：Y轴数值（0~250）。
    FF：点数据结束

上传一个命令：FE TYPE  DAT0 DAT1 ... DATn FF
    本命令用于上传一些参数或操作，数值部分字节数依据命令不同而不同。
    FE：传输命令。
    TYPE：命令类型。
    DAT0 DAT1 ... DATn：数值。
    FF：命令结束

上传时基参数：FE 02 DATA0 DATA1 DATA2 FF
    02：上传的是时基参数。
    DAT0 DAT1：时基值，高字节在前，低字节在后。
    DAT2：时基单位。0--ns，1--us，2--ms，3--s。
    例：FE 02 01F4 01 FF，01F4十进制为500，01为us，则为500us/DIV。DIV是水平一个大格。

上传垂直幅度参数：FE 03 DATA0 DATA1 DATA2 FF
    03：上传的是垂直幅度参数。
    DAT0 DAT1：垂直幅度值，高字节在前，低字节在后。
    DAT2：幅度单位。0--uV，1--mV，2--V。
    例：FE 03 01F4 01 FF，01F4十进制为500，01为mV，则为500mV/DIV。DIV是垂直一个大格。

上传运行模式：FE 04 DATA0 FF
    04：上传的是运行模式。
    DAT0：运行模式。0--停止，1--运行。

上传触发模式：FE 05 DATA0 FF
    05：上传的是触发模式。
    DAT0：触发模式。0--上升沿，1--下降沿。

上传触发方式：FE 06 DATA0 FF
    06：上传的是触发方式。
    DAT0：触发方式。0--自动，1--普通（标准），2--单次。

上传频率参数：FE 07 DATA0 DATA1 DATA2 DATA3 FF
    07：上传的是频率值。
    DAT0~DAT3：频率值，高字节在前，低字节在后。
    例：FE 07 00002710 FF，00002710十进制为10000，则频率为10000Hz。

上传波形左移时间：FE 08 DATA0 DATA1 DATA2 FF
    08：上传的是波形左移时间。
    DAT0 DAT1：左移时间值，高字节在前，低字节在后。
    DAT2：时间单位。0--1ns，1--10ns, 2--100ns, 3--1us，4--10us, 5--100us, 6--1ms，
                    7--10ms, 8--100ms, 9--1s。
    例：FE 08 01F4 03 FF，01F4十进制为500，03为1us，则波形左移了500us。

上传清屏指令：FE 09 FF
    09：上传的是清屏指令。PC收到后，清除波形显示。连续逐点显示时，改变时基会用到。


PC下传键代码：FE 01 DAT0 FF
    01：命令类型为键码。
    DAT0：01--时基+，02--时基-，03--垂直幅度+，04--垂直幅度-，05--运行/停止，
          06--触发模式，07--触发方式，08--波形左移，09--波形右移，
          0A--波形上移，0B--波形下移

