/************************************************************************************************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

红外接收程序。适用于市场上用量最大的NEC编码。

应用层查询 B_IR_Press标志为,则已接收到一个键码放在IR_code中, 处理完键码后， 用户程序清除B_IR_Press标志.

数码管左起4位显示用户码, 最右边两位显示数据, 均为十六进制.

下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).

注意：STC32G V9.4版本实验箱部分批次的红外接收管封装不同导致无法使用，详见例程包根目录“注意事项”介绍。

************************************************************************************************/