/************************************************************************************************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

高级PWM定时器 PWM5,PWM6,PWM7,PWM8 每个通道都可独立实现PWM输出.

4个通道PWM根据需要设置对应输出口，可通过示波器观察输出的信号.

PWM周期和占空比可以自定义设置，最高可达65535.

下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/