/************************************************************************************************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

LCM接口+DMA驱动液晶屏程序

8bit I8080模式, P6口接D8~D15

sbit LCD_RS = P4^5;      //数据/命令切换
sbit LCD_WR = P4^2;      //写控制
sbit LCD_RD = P4^4;      //读控制
sbit LCD_CS = P3^4;      //片选
sbit LCD_RESET = P4^3;   //复位

LCM指令通过中断方式等待发送完成

DMA设置长度256字节，通过中断方式判断传输完成

下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/