;/************************************************************************************************

;本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

;使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

;edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

;高级PWM定时器 PWM1P/PWM1N,PWM2P/PWM2N,PWM3P/PWM3N,PWM4P/PWM4N 每个通道都可独立实现PWM输出，或者两两互补对称输出.

;8个通道PWM设置对应P6的8个端口.

;通过P6口上连接的8个LED灯，利用PWM实现呼吸灯效果.

;PWM周期和占空比可以根据需要自行设置，最高可达65535.

;下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

;************************************************************************************************/