/************************************************************************************************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

将USB配置为HID键盘设备；

P0口2*4行列扫描按键模拟成小键盘按键，用户可修改按键码定义成其它功能按键；

支持复合按键，比如 CTRL + ALT + DEL，最多可识别3个按键同时按下；

使用P6口显示键盘指示灯状态，如P60对应NumLock指示灯，P61对应CapsLock指示灯...

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率)。

************************************************************************************************/