/************************************************************************************************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

上位机软通过USB向MCU发送读取AD值命令, MCU收到命令后将获取的AD值通过USB发送给上位机.

命令格式： AA 55 CMD ADH ADL GAPH GAPL CS
AA 55：起始码；
CMD：  01,上位机向设备获取数据；02，设备向上位机发送数据；
ADH：  测量AD值高8位；
ADL：  测量AD值低8位；
GAPH： 内部参考电压AD值高8位；
GAPL： 内部参考电压AD值低8位；
CS：   校验码(以上数据的累加值)。

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/