;/************************************************************************************************

;本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

;使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

;edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

;串口1全双工中断方式收发通讯程序.

;串口设置为：115200,8,n,1.

;通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口把收到的数据原样返回.

;用定时器做波特率发生器，建议使用1T模式(除非低波特率用12T)，并选择可被波特率整除的时钟频率，以提高精度。

;下载时, 选择时钟 22.1184MHz，如要改变, 请修改下面宏定义的值并重新编译.

;************************************************************************************************/