/************************************************************************************************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

用户可以在宏定义中改变MCU主时钟频率. 范围 8MHZ ~ 33MHZ.

红外接收程序。模拟市场上用量最大的NEC的编码。

用户可以在宏定义中指定用户码.

使用PWM4产生38KHZ载波, 1/3占空比, 每个38KHZ周期发射管发射9us,关闭16.3us.

使用开发板上的16个IO扫描按键, MCU不睡眠, 连续扫描按键.

当键按下, 第一帧为数据, 后面的帧为重复帧,不带数据, 具体定义请自行参考NEC的编码资料.

键释放后, 停止发送.

下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/