/************************************************************************************************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

本程序演示5个定时器的使用, 本例程均使用16位自动重装.

定时器0做16位自动重装, 中断频率为1000HZ，中断函数从P6.7取反输出500HZ方波信号.

定时器1做16位自动重装, 中断频率为2000HZ，中断函数从P6.6取反输出1000HZ方波信号.

定时器2做16位自动重装, 中断频率为3000HZ，中断函数从P6.5取反输出1500HZ方波信号.

定时器3做16位自动重装, 中断频率为4000HZ，中断函数从P6.4取反输出2000HZ方波信号.

定时器4做16位自动重装, 中断频率为5000HZ，中断函数从P6.3取反输出2500HZ方波信号.

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/