/************************************************************************************************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

从P2.3(PWM2N)输出16位的PWM, 输出的PWM经过RC滤波成直流电压送P1.1做ADC并用数码管显示出来.

串口2配置为115200bps, 8,n, 1, 切换到P4.6 P4.7, 下载后就可以直接测试. 通过串口2设置占空比.

串口命令使用ASCII码的数字，比如： 10，就是设置占空比为10/512， 100： 就是设置占空比为100/512。

可以设置的值为0~256, 0为连续低电平.

左边4位数码管显示PWM的占空比值，右边4位数码管显示ADC值。

下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/