/************************************************************************************************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器，Memory Model推荐设置XSmall模式，默认定义变量在edata，单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用，空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

通过串口对PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV进行读写测试。

设置开漏模式需要断开PWM当DAC电路中的R2电阻。

对FLASH做扇区擦除、写入、读出的操作，命令指定地址。

默认波特率:  115200,8,N,1. 可以在"串口初始化函数"里修改.

串口命令设置: (字母不区分大小写)
    E 0x001234              --> 扇区擦除，指定十六进制地址.
    W 0x001234 1234567890   --> 写入操作，指定十六进制地址，后面为写入内容.
    R 0x001234 10           --> 读出操作，指定十六进制地址，后面为读出字节数. 
    C                       --> 如果检测不到PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV, 发送C强制允许操作.

注意：为了通用，程序不识别地址是否有效，用户自己根据具体的型号来决定。

下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/