更新记录

2024.09.10
1.  修改“STC8H_PWM.h”文件捕获上升沿/下降沿定义名称；
2.  更新“STC32库函数使用说明”。

2024.01.11
1.  调整SPI SSIG寄存器设置参数功能；

2023.09.12
1.  CAN总线函数库与例程，添加发送完成标志判断超时退出处理。

2023.07.27
1.  更新独立例程定时器例程库文件；
2.  修改定时器初始化函数"Timer_Inilize"里定时器0、定时器1的TIM_Mode的有效值判断条件；
3.  修改"STC32G_PWM.h"头文件里预分频器与计数器设置函数。

2023.07.15
1.  定时器添加8位预分频器设置；
2.  “library”文件夹下添加“config.h”头文件；
3.  CAN总线函数库与例程，添加发送完成标志处理。

2023.06.28
1.  CAN总线函数库与例程，添加滤波模式设置与监听(Listen Only)模式设置。

2023.04.17
1.  更新“STC32库函数使用说明”；
2.  I2C、模拟I2C读写库函数添加设备地址参数；
3.  调整部分文件变量定义位置。

2023.03.23
1.  独立例程添加“A1-STC32G高级PWM1-PWM2-PWM3-PWM4输出测试程序”；
2.  独立例程添加“A2-STC32G高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出测试程序”；
3.  更新“STC32库函数使用说明”。

2023.02.27
1.  UART总线函数库，在头文件添加阻塞模式/队列模式设置选择定义，可通过定义选择串口发送模式；
2.  更新“STC32库函数使用说明”。

2023.02.27
1.  CAN总线函数库与例程，帧信息使用结构体位段定义并添加帧类型(RTR)配置位段；
2.  独立例程添加“A0-GPIO初始化程序-LAOXU版本”；
3.  更新“STC32库函数使用说明”。

2023.02.07
1.  修改独立例程“Independent_Programme”范例程序部分内容及排序；
2.  修改综合例程“Synthetical_Programme”CAN总线函数库与例程；
3.  更新“STC32库函数使用说明”。

2022.09.01
1.  修改LCM例程显示液晶屏为常用的ILI9341驱动液晶屏。

2022.08.17
1.  修改SPI通道切换端口定义。

2022.07.08
1.  调整模拟串口发送程序位时间函数的延时参数；
2.  修改ADC_DMA通道使能寄存器高低位对应通道。

2022.06.09
1.  CAN、LIN总线中断添加地址寄存器保存与恢复功能，避免主循环里写完地址寄存器后产生中断，在中断里修改了地址寄存器内容。

2022.04.13
1.  STC32G系列芯片SFR寄存器全部支持位操作，修改SFR寄存器位操作方法；
2.  发布独立例程“Independent_Programme”30个范例程序；
3.  添加 library 文件夹，包含现有的外设驱动文件。

2022.04.06
1.  添加 CAN总线函数库及应用例程；
2.  添加 LIN总线函数库及应用例程；
3.  添加 USART/USART2 LIN总线函数库及应用例程；
4.  添加 高速SPI时钟配置函数库及应用例程；
5.  添加 高速PWM时钟配置函数库及应用例程。

2022.03.26
1.  初版发布综合例程“Synthetical_Programme”部分功能程序。
