更新记录

2023.10.30
1.  在例程起始位置开启扩展寄存器访问使能，之后就不再关闭；
2.  修改定时器初始化函数"Timer_Inilize"里定时器0、定时器1的TIM_Mode的有效值判断条件；
3.  定时器2,3,4添加8位预分频器设置；
4.  I2C、模拟I2C读写库函数添加设备地址参数；
5.  修改UART函数库，在头文件添加阻塞模式/队列模式设置选择定义，可通过定义选择串口发送模式；
6.  15为增强型PWM通道控制寄存器设置函数"PWMChannelCtrl"增加通道选择；
7.  修改SPI时钟分频参数及注释；
8.  修改独立例程，使用库函数文件与综合例程一致；
9.  增加库函数文件夹，包含现有的库函数文件；

2021.06.10
1.  初版发布
