/************************************************************************************************

本例程基于STC USB转双串口核心功能实验板进行编写测试。

使用USB线连接核心板USB接口与电脑;

MCU通过USB CDC(Communication Device Class)协议识别为2个串口设备;

其中CDC1虚拟串口，通过S-TXD, S-RXD接口收发; CDC2虚拟串口，通过S-TXD2, S-RXD2接口收发。

使用本工具对其它芯片进行ISP下载时通过“config.h”文件里面的“ISPPWRCTRL”定义选择SVCC电源自动控制开关
使能此功能时,会侦测STC-ISP下载并对S-VCC进行自动停电再上电
若不需要此功能只需要注释“ISPPWRCTRL”定义即可

按P3.2口按键手动断开S-VCC电源，松开按键恢复供电。

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率)。

************************************************************************************************/