/************************************************************************************************

本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试，STC8G、STC8H系列芯片可通用参考.

用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。

显示效果为: 数码时钟.

使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.

左边4位LED显示时间(小时,分钟), 右边最后两位显示按键值.

行列扫描按键键码为17~32, 实验箱9按键矩阵为2*4, 按键键码从25~32.

按键只支持单键按下, 不支持多键同时按下, 那样将会有不可预知的结果.

键按下超过1秒后,将以10键/秒的速度提供重键输出. 用户只需要检测KeyCode是否非0来判断键是否按下.

调整时间键:
键码17: 小时+.
键码18: 小时-.
键码19: 分钟+.
键码20: 分钟-.

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/