/************************************************************************************************

本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试，STC8H系列带RTC模块的芯片可通用参考.

读写芯片内部集成的RTC模块.

用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。

使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.

8位数码管显示时间(小时-分钟-秒).

行列扫描按键键码为25~32.

按键只支持单键按下, 不支持多键同时按下, 那样将会有不可预知的结果.

键按下超过1秒后,将以10键/秒的速度提供重键输出. 用户只需要检测KeyCode是否非0来判断键是否按下.

调整时间键:
键码25: 小时+.
键码26: 小时-.
键码27: 分钟+.
键码28: 分钟-.

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/