;/************************************************************************************************

;本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试，STC8G、STC8H系列芯片可通用参考.

;用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。

;使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.

;用户可以在"用户定义宏"中按具体的MCU修改掉电保存的EEPROM地址。

;显示效果为: 上电后显示秒计数, 计数范围为0~10000，显示在右边的5个数码管.

;当掉电后，MCU进入低压中断，对秒计数进行保存。MCU上电时读出秒计数继续显示。

;用户可以在"用户定义宏"中选择滤波电容大还是小。
;大的电容(比如1000uF)，则掉电后保持的时间长，可以在低压中断中擦除后(需要20多ms时间)然后写入。
;小的电容，则掉电后保持的时间短, 则必须在主程序初始化时先擦除.

;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;注意：下载时，下载界面"硬件选项"中下面的项要固定如下设置:

;不勾选 允许低压复位(禁止低压中断)

;设置用户EEPROM大小，并确保"用户定义宏"中设定的地址在EEPROM设置的大小范围之内

;修改过硬件选项，需要给单片机重新上电后才会生效。

;选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率)
;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

;************************************************************************************************/